**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** |
| 1 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :8% mole Yttria Stabilozed ZirconiaMax. Service temperature 1800 oCCylindrical Balanced Form, Capacity 270 mlDimensions: O.D 76mm, I.D. 70mm, Height Int. 117mmDimension tolerances ±3%. | 2  |
| 2 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :8% mole Yttria Stabilozed ZirconiaMax. Service temperature 1800 oCCylindrical Short Form, Capacity 270 mlDimensions: O.D 107mm, I.D. 100mm, Height Int. 50mmDimension tolerances ±3%. | 2  |
| 3 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :8% mole Yttria Stabilozed ZirconiaMax. Service temperature 1800 oCClassic Balanced Form, Capacity 600 mlDimensions: O.D 107mm, I.D. 100mm, Height Int. 104mmDimension tolerances ±3%. | 2 |
| 4 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :8% mole Yttria Stabilozed ZirconiaMax. Service temperature 1800 oCRectangular Square Form, Capacity 140 mlDimensions internal : Width 80mm, Length 80mm, Height 22mmDimension tolerances ±3%. | 2 |
| 5 | Κεραμικοί σωλήνες σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :8% mole Yttria Stabilozed ZirconiaOD: 32mm, ID:26mm, L=140mmDimensional tolerances ±3% | 2  |
| 6 | Κεραμικοί σωλήνες σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :8% mole Yttria Stabilozed ZirconiaOD:20mm, ID:16mm, L=120mm | 4  |
| **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι υποχρεωτική η προσφορά για όλα τα είδη 1 έως 6** |