## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, **για το Τμήμα Α** του διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός (1) προσωπικού συστήματος κυτταρομετρίας ροής, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία ισχύει έως την ………… (συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και ειδικότερα την παράγραφο 2.2.2.1.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Είδος/Περιγραφή** | **Πλήθος Τεμαχίων** | **Προϋπολογισ-θείσα τιμή σε € (καθαρή αξία)** | **Προϋπολογισθείσα τιμή σε € (συμπ/νου ΦΠΑ)** | **Προσφερθείσα τμχ σε € (καθαρή αξία – ολογράφως και αριθμητικώς)** | **Προσφερθείσα τιμή σε € (συμπ/νου ΦΠΑ – ολογράφως και αριθμητικώς)** |
| Προσωπικό σύστημα κυτταρομετρίας ροής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β του διαγωνισμού | 1 | 50.000,00 € | 62.000,00 € |  |  |

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, **για το Τμήμα Β** του διαγωνισμού, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για την αναβάθμιση υφιστάμενου πυρολυτικού κλιβάνου και την κατασκευή συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας:

* Κωνικής χοάνης τροφοδοσίας βιομάζας για τον περιστροφικό κλίβανο από INOX 316L, με στόμιο εξόδου Φ50 και δυνατότητα ρύθμισης της διαμέτρου αυτού (τμχ 1)
* Αναδευτήρα βιομάζας, για τοποθέτηση εντός της χοάνης (Είδος 1), από INOX 316L που να φέρει μειωτήρα και ρυθμιστή στροφών (τμχ 1)
* Κοχλία μεταφοράς βιομάζας από INOX 316L, ο οποίος να εισέρχεται στον περιστροφικό κλίβανο και να προσαρμόζεται στη χοάνη (Είδος 1) και να φέρει μειωτήρα και ρυθμιστή στροφών (τμχ 1)
* Βάσης από INOX 316L, για την προσαρμογή του κοχλία (Είδος 3) με την χοάνη (Είδος 1) και με τον περιστροφικό κλίβανο, η οποία θα περιλαμβάνει και σωλήνα κάλυψης του εξωτερικού τμήματος του κοχλία (τμχ 1)
* Προσαρμογέα εισαγωγής αερίου (τμχ 1)

προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.241,94 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία ισχύει έως την ……………… (συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και ειδικότερα την παράγραφο 2.2.2.1.).

Προσφερθείσα τιμή σε ευρώ (€) καθαρή αξία …………………………………….. (ολογράφως και αριθμητικώς) (για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Β)

Προσφερθείσα τιμή σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ………………………… (ολογράφως και αριθμητικώς) (για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Β)

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, **για το Τμήμα Γ** του διαγωνισμού, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

1. Έλεγχος για καλή λειτουργία των αντιστάσεων του περιστροφικού κλιβάνου και αντικατάσταση των ελαττωματικών
2. Έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον απαιτηθεί των πυράντοχων υλικών στα τοιχώματα του περιστροφικού κλιβάνου
3. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του controller θερμοκρασίας NiCr-Ni και προγραμματισμός αυτού
4. Επισκευή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου του κλιβάνου
5. Τοποθέτηση υπάρχοντος συστήματος μέτρησης ροής αερίων στον κλίβανο

Προσφερθείσα τιμή σε ευρώ (€) καθαρή αξία …………………………………….. (ολογράφως και αριθμητικώς) (για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών)

Προσφερθείσα τιμή σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ………………………… (ολογράφως και αριθμητικώς) (για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών)