**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** |
| 1 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  8% mole Yttria Stabilozed Zirconia  Max. Service temperature 1800 oC  Cylindrical Balanced Form, Capacity 270 ml  Dimensions: O.D 76mm, I.D. 70mm, Height Int. 117mm  Dimension tolerances ±3%. | 2 |
| 2 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  8% mole Yttria Stabilozed Zirconia  Max. Service temperature 1800 oC  Cylindrical Short Form, Capacity 270 ml  Dimensions: O.D 107mm, I.D. 100mm, Height Int. 50mm  Dimension tolerances ±3%. | 2 |
| 3 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  8% mole Yttria Stabilozed Zirconia  Max. Service temperature 1800 oC  Classic Balanced Form, Capacity 600 ml  Dimensions: O.D 107mm, I.D. 100mm, Height Int. 104mm  Dimension tolerances ±3%. | 2 |
| 4 | Κεραμικά χωνευτήρια σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  8% mole Yttria Stabilozed Zirconia  Max. Service temperature 1800 oC  Rectangular Square Form, Capacity 140 ml  Dimensions internal : Width 80mm, Length 80mm, Height 22mm  Dimension tolerances ±3%. | 2 |
| 5 | Κεραμικοί σωλήνες σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  8% mole Yttria Stabilozed Zirconia  OD: 32mm, ID:26mm, L=140mm  Dimensional tolerances ±3% | 2 |
| 6 | Κεραμικοί σωλήνες σταθεροποιημένης Ζιρκονίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  8% mole Yttria Stabilozed Zirconia  OD:20mm, ID:16mm, L=120mm | 4 |
| **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι υποχρεωτική η προσφορά για όλα τα είδη 1 έως 6** | | |