**Μικροηλεκτρονικά Αναλώσιμα** για κατασκευή μικροηλεκτρονικών διατάξεων διστατικής οπισθοσκέδασης.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Περιγραφή** | **ID** | **Μονά-δες** | **Περίβλημα (Package)** | **Συσκευα-σία Παρά-δοσης** | **Σχόλια** | **Κατασκευα-στής** | **Κωδικός** | **Ποσό-τητα** |
| 1 | Πυκνωτής 10pF | C4 | 10p | 805 | Tape Reel |   |  Wurth Elektronik | 885012007010 | **140** |
| 2 | Πυκνωτής 100pF | C\_FCTRL4 | 100p | 805 | Tape Reel |   | KEMET | C0805C101J5GACTU | **140** |
| 3 |  Μεταβλητός Αντιστάτης Trimmer 1ΜOhm | R1 | 1M | TRIMPOT-3MM | Tape Reel |   | Bourns | TC33X-2-105E | **140** |
| 4 | Αντιστάτης 1.3MOhm | R\_555\_3 | 1.3M | 805 | Tape Reel |   | Vishay/Dale | CRCW08051M30FKEA | **140** |
| 5 | Αντιστάτης 750ΚOhm | R\_555\_4 | 750K | 805 | Tape Reel |   | Vishay/Dale | CRCW0805750KFKEA | **140** |
| 6 | Αντιστάτης 100ΚOhm | R\_6906\_1 | 100K | 805 | Tape Reel |   | Yageo | RC0805FR-07100KL | **140** |
| 7 | Αντιστάτης 10ΚOhm | R\_6906\_2 | 10K | 805 | Tape Reel |   | Panasonic | ERJ-6ENF1002V | **140** |
| 8 |  Ταλαντωτής Μικροισχύος  | U1 | IC | SOT95P280X100-6N | Tape Reel ή Tube | LTC6906, TSOT-23 pack. | Linear Technology | LTC6906CS6#TRPBF  | **140** |
| 9 |  Μετρητής /timer 555  | U\_1 | IC | SOIC-08 | Tape Reel ή Tube |   | Renesas /Intersil | ICM7555IBAZ | **140** |
| 10 | Πυκνωτής 1uF | C1 | 1uF | 805 | Tape Reel |   | Vishay /Vitramon | VJ0805Y105KXXTW1BC | **140** |
| 11 | Πυκνωτής 0.1uF | C2 | 0.1uF | 603 | Tape Reel |   |  Wurth Elektronik | 885012206071 | **140** |
| 12 | Διακόπτης RF  | U$2 | IC | MSOP8 | Tape Reel ή Tube |   | Analog Devices | ADG919BRMZ | **140** |
| 13 | Ρυθμιστής Τάσης 1.8V | VREG | IC | SOT23 | Tape Reel ή Tube |   | Texas Instruments | REF3318AIDBZT | **140** |