**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τμήμα 1** | | | | | | | | |
|  | **Διαστάσεις [mm]** | | | | | | **Τεμάχια** | **Συμμόρφωση ΝΑΙ/ΟΧΙ (να δηλωθεί)** |
| Αλουμίνιο 5083 πλάκα | 110 | | 80 | | 60 | | 30 |  |
| Αλουμίνιο 5083 πλάκα | 90 | | 60 | | 60 | | 30 |  |
| Αλουμίνιο 5083 πλάκα | 70 | | 60 | | 50 | | 30 |  |
|  | **Διάμετρος [mm]** | | **Μήκος [mm]** | |  | |  |  |
| Αλουμίνιο 2007 | 40 | | 500 | |  | | 10 |  |
| Αλουμίνιο 2007 | 50 | | 500 | |  | | 10 |  |
| Αλουμίνιο 2007 | 60 | | 500 | |  | | 10 |  |
| **Τμήμα 2** | | | | | | | |  |
|  | | **Διάμετρος [mm]** | | **Μήκος [mm]** | | **Τεμάχια** | |  |
| Ράβδος 42CrMo4 | | 50 | | 500 | | 10 | |  |

**Σημείωση:** Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται και τα έξοδα κοπής των τεμαχίων.